 GPS continu Guadeloupe
 ----------------------
 Tous les calculs se font dans le r‚pertoire : c:\GPS-CALC

 1) LES DONNEES :
Les donn‚es sont acquises par le programme de vidage et recueillies dans
	le r‚pertoire c:\GPS-CALC\DATA_TMP
	Les donn‚es brutes sont des  fichiers de forme RNNNNSAA.JJJ o—
	R : comme Remote (fichier ashtec compress‚ acquis par le programme remote)
	NNNN : 4 caractŠres pour le nom de la station
	S : 1 caractŠre pour la session (a, b, c ...)
	AA : deux caractŠres pour l'ann‚e
	JJJ : 3 caractŠres pour le jour julien 
                                                           
 2) LE PLANIFICATEUR
Les programmes successivement lanc‚ par le planificateur de tƒche sont :
	calc_l0 : calcul en mode L0 (wide lane)
	calc_l1 : calcul en mode L1 (sur la fr‚quence L1)
	del_fich : nettoie le r‚pertoire DATA_TMP

        Ces programmes calculent tous les couples de station de mˆme jour 
	et de mˆme session trouv‚s dans le r‚pertoire DATA_TMP (maximum 200 calculs)

3) LES ENTREES :
- guad00.crd : fichier des coordonn‚es … priori des stations
(Attention, bien respecter les formats et rajouter des espaces … la fin pour 
qu'il y ait 78 caractŠres sur la ligne) 
- l0.inp, l1.inp ... mode de calcul. Seuls L0 et L1 seront utilis‚s ici.
-prog?.inp fenˆtre temporelle de calcul. Ici seul prog_t.inp (correpondant … 
la totalit‚ du fichier) sera utilis‚.

4) LES CALCULS :
Le programme calc_l0 (calc_l1) fait successivement :
- execution de guad0ini (guad1ini) qui liste les fichiers pr‚sents dans \DATA_TMP,
 et d‚finit les couples de station du mˆme jour et de la mˆme session, et construit
le fichier fich.bat o— sont d‚finis les calculs:
	call r-lc00 DIR JJJ NNN1 NNN2 S T L o— 
	DIR est le r‚pertoire o— sont stock‚es les donn‚es … calculer
	JJJ est le jour Julien
	NNN1 est la station fix‚e par rapport … laquelle se fera le calcul
	NNN2 est la station dont on va d‚finir les coordonn‚es
	S est la session
	T est la fenˆtre temporelle (fichier \INP\prog_t.inp
	L est le mode de calcul (L0 ou L1)
- ‚x‚cution de fich.bat
- une fois ce(s) calcul(s) r‚alis‚(s) les sorties sont r‚organis‚es.

5) LES SORTIES :
Toutes les sorties sont dans \RESULTAT\

- base-ene.L0 (base-ene.L1)
sont stock‚es ligne par ligne tous les calculs effectu‚s en composantes East North Up.
De gauche … droite chaque colonne correspond … :
Colonne 1	Temps	(jour julien)
Colonne 2	Composante Est	(m)
Colonne 3	sigma Est	(m)
Colonne 4	Composante Nord 	(m) 
Colonne 5	sigma Nord	(m)
Colonne 6	Composante verticale	(m)
Colonne 7	sigma verticale	(m)
Colonne 8	Distance = Module	 (m)
Colonne 9	RMS	(m)
Colonne 10 	Fx : fix‚ ; Fl : flottant (le plus souvent meilleur si fix‚)
Colonne 11	Ratio : critŠre de qualit‚ du calcul (bon si 100, moyen si 95 … 100, mauvais si inf … 95)
Colonne 12 	mode L0 ou L1

-base-xyz.L0 (base-ene.L1) 
sont stock‚es ligne par ligne tous les calculs effectu‚s en composantes g‚ocentriques X,Y,Z.
De gauche … droite chaque colonne correspond … :
Colonne 1       Temps   (jour julien)
Colonne 2       Composante X  (m)
Colonne 3       sigma X       (m)
Colonne 4       Composante Y         (m)
Colonne 5       sigma Y       (m)
Colonne 6       Composante Z    (m)
Colonne 7       sigma Z (m)
Colonne 8       Distance = Module        (m)
Colonne 9       RMS     (m)
Colonne 10      Fx : fix‚ ; Fl : flottant (le plus souvent meilleur si fix‚)
Colonne 11      Ratio : critŠre de qualit‚ du calcul (bon si 100, moyen si 95 …
Colonne 12      mode L0 ou L1

-R‚pertoire RESULTAT\RES-L0 (RESULTAT\RES-L1) 
sont stock‚s chaque calcul ind‚pendant sous forme de fichier rAA-JJJS.enu ou rAA-JJJS.xyz o—
AA : Ann‚e
JJJ : Jour julien
S : session
enu : east, north, up 
xyz : xyz g‚ocentrique
Chaque colonne est identique aux fichiers pr‚cedents : base-enu.L1 et base-xyz.L1 
r‚pertoire : \INP les fichiers d'initialisation guad00.crd, et .inp

- R‚pertoire RESULTAT\FICH-O
o— sont stock‚s les fichiers r‚sultats complets : o-AAJJJS.LL
o- : fichier output
AA ann‚e
JJJ jour Julien
S sesion
LL mode L0 ou L1

- R‚pertoire RESULTAT\FICH-R
o— sont stock‚s les fichiers de d‚part remote : rNNNNSAA.JJJ

6) Les programmes n‚cessaires sont :
      GUAD0INI.EXE, GUAD1INI.EXE GUAD0INI.EXE compil‚s en Turbo-basic
      TRAD-OO2.EXE en fortran compil‚ avec F32 Microsoft   
      calc_l0.bat, calc_l1.bat, R-LC00.BAT : batch dos
